Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Mensajes que alertan sobre error al asignar recursos de E/S (CR 6984329)

Pueden aparecer mensajes que alertan sobre errores para asignar recursos de E/S en POST y en los archivos de registro.

Por ejemplo:

    Sep  8 15:50:49 nsg14-28 kernel: PCI: Failed to allocate I/O resource
    #2:20@0 for 0000:8d:00.0
    Sep  8 15:50:49 nsg14-28 kernel: PCI: Failed to allocate I/O resource
    #2:20@0 for 0000:8d:00.1

## Solución provisional

La BIOS intenta asignar recursos de E/S. Si no puede asignar recursos de E/S correctamente, mostrará mensajes de error.

Puede que el sistema operativo también lo intente. No obstante, si lo intenta, dará error y generará mensajes de error adicionales porque utiliza el mismo método que la BIOS. De todos modos, la mayoría de controladores pueden hacer frente a esta condición.

1. Normalmente, estos mensajes se pueden ignorar.
2. Si continúa teniendo problemas con los recursos de E/S, consulte Asignación de recursos de interrupción y E/S de Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |