Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Cómo determinar los errores

Cuando se produce un error en el sistema, puede ver los indicadores del sistema y utilizar la interfaz web o la CLI de Oracle ILOM para determinar el error. Cuando un componente tiene un error, se ilumina el LED Service Required (se requiere asistencia) del sistema y el LED de servicio específico del componente o el subsistema se ilumina cuando corresponde.

Tabla 2 Determinación de errores de componentes

Método | Procedimiento | Detalles
--- | --- | ---
CLI de Oracle ILOM | Examine los mensajes de error del registro de eventos de Oracle ILOM o consulte un resumen de los errores. | Para ver el registro de eventos de Oracle ILOM, inicie sesión en la CLI de ILOM y escriba: `show /SP/logs/event/list`
|  | Para ver un resumen de los errores, inicie sesión en la CLI de Oracle ILOM y escriba: `show /SP/faultmgmt`
Interfaz web de Oracle ILOM | Examine los mensajes de error del registro de eventos de Oracle ILOM o consulte un resumen de los errores. | Para ver el registro de eventos de Oracle ILOM, inicie sesión en la interfaz web de Oracle ILOM y seleccione: System Monitoring (supervisión del sistema) --> Event Logs (registros de eventos).
|  | Para ver un resumen de los errores, inicie sesión en la interfaz web de Oracle ILOM y seleccione: System Information (información del sistema) --> Fault Management (administración de errores).

Cuando un componente del servidor (como DIMM, CPU o CMOD) no funciona, el servidor genera un error específico del componente que se captura mediante Oracle ILOM. Cuando se reemplaza un componente defectuoso intercambiable en caliente, los errores se eliminan automáticamente.

Cuando un componente defectuoso no puede intercambiarse en caliente, es necesario eliminar el error manualmente. Puede utilizar la interfaz web o la interfaz de línea de comandos (CLI) de Oracle ILOM para eliminar los errores.

Nota - También puede utilizar la utilidad de configuración de la BIOS para ver y suprimir registros de eventos del sistema.

Los errores siguientes se deben eliminar manualmente:

- Errores de PCIe EM (después de que se sustituya un PCIe EM)

- Errores de la placa madre (se haya o no sustituido la placa madre)

Cuando elimine errores, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para eliminar errores de la placa base y de PCIe, acceda a Oracle ILOM y elimine el error correspondiente al componente defectuoso.

- Los errores de PCIe incluyen `/SYS/BLn`.

Para obtener información sobre cómo utilizar la interfaz web o la CLI de Oracle ILOM para eliminar errores del servidor, consulte la Oracle ILOM documentation library en:`http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30&id=homepage`

Consulte también

- Eliminación de errores

- Componentes sin diagnóstico de error

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |