Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo conectarse a la interfaz web de Oracle ILOM

Antes de empezar

- Realice la configuración de hardware como se describe en la documentación de configuración de hardware.

- Suministre alimentación en modo inactivo al servidor mediante la conexión de alimentación CA a la fuente de alimentación del sistema. Consulte Cómo suministrar alimentación en modo inactivo (standby) para la configuración inicial del procesador de servicio.

1. Escriba la dirección IP del SP de Oracle ILOM en el cuadro de localizador de navegador y pulse Intro.

   Por ejemplo, si la dirección IP del SP de Oracle ILOM es 129.144.02.20, escriba:

2. Inicie una sesión en la interfaz web con el nombre de usuario predeterminado, `root` , y la contraseña predeterminada `changeme`.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |