Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Problemas relacionados con el sistema operativo Oracle Solaris

La siguiente tabla muestra los problemas relacionados con el sistema operativo Oracle Solaris

Problemas actuales relacionados con el sistema operativo Solaris | Solución provisional
--- | ---
Requisitos de Oracle Solaris | N/D
El CD de SunVTS produce un error grave en sistemas con más de 1 Tb de memoria (CR 7043192) | No
Se produce un error grave en sistemas con más de 1 Tb de memoria (CR 6979638) | Sí
Solaris 10 9/10 produce un error grave durante la instalación (CR 6992851) | Sí
Las pruebas de bucle invertido de SunVTS Loopback pueden bloquearse en una tarjeta Intel10GbE (CR 6957932) | Sí
El sistema puede emitir un aviso muy importante con el mensaje "unowned mutex" (CR 6893274) | No requerido
Realizar un Hotplug en módulos express PCIe en las ranuras 2.0 o 2.1 puede no funcionar (CR 6954869) | Sí
Se han agotado las interrupciones de Solaris MSI (CR6669984 ) | Sí

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |