Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Identificación y eliminación de errores

Descripción | Vínculo
--- | ---
Cómo determinar los errores | Cómo determinar los errores
Eliminación de errores | Eliminación de errores
Componentes sin diagnóstico de error | Componentes sin diagnóstico de error

Cuando un componente de servidor no funciona correctamente, los errores se capturan mediante la BIOS o el SP. Oracle ILOM obtiene la información del error de ambos orígenes y ofrece un diagnóstico a modo de evento de error. El evento de error se almacena en el registro de eventos de Oracle ILOM como mensaje de error. Puede utilizar la interfaz web o la interfaz de línea de comandos (CLI) de Oracle ILOM para eliminar los errores manualmente.

Consulte también

- Supervisión de sensores de entorno y hardware

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |