Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### IPMItool

La IPMITool es una utilidad de línea de comandos que lee el repositorio de datos del sensor (DEG) y muestra los valores de sensor, el registro de eventos del sistema (SEL), la información de inventario de la unidad reemplazable en la instalación (FRU), obtiene y ajusta los parámetros de configuración LAN y realiza operaciones de control de energía del chasis con el procesador de servicio del servidor. IPMItool es un software adicional y se puede instalar mediante el CD/DVD de herramientas y controladores del servidor o mediante el uso del archivo ejecutable `InstallPack` _x_x_x`.exe` (como se ha descrito en Instalación de los controladores de dispositivos críticos).

Una vez instalado, la utilidad IPMItool puede utilizarse para acceder a su procesador de servicio del servidor (o a otro procesador de servicio de servidor de Oracle) de las siguientes maneras:

- Mediante la interfaz del servidor de Oracle Integrated Lights Out Manager. Para obtener información sobre cómo utilizar ILOM, consulte la documentación de ILOM del servidor.

- A través del sistema operativo Windows del servidor mediante una secuencia de comandos. El IPMItool para Windows se utiliza junto con el controlador de administración de sistema IPMI de Microsoft (incluido con Windows Server 2008 R2 e instalado al instalar el sistema operativo).

Para obtener más información sobre los comandos IPMItool estándar, consulte lo siguiente:

- http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html

- Guía de usuario de las herramientas CLI del servidor y de IPMItool de Oracle

Consulte también:

Configuración de la compatibilidad con el módulo de plataforma de confianza

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |