Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo reemplazar los componentes del servidor

En el procedimiento Cómo retirar componentes para reducir el peso, se describe cómo retirar componentes del servidor. Después de instalar el servidor en el bastidor, debe reemplazar los componentes.

- Realice los pasos del procedimiento Cómo retirar componentes para reducir el peso en el orden inverso.

  | Precaución - Todos los módulos CPU (CMOD) y EM PCIe deben colocarse en su ubicación original. De lo contrario, puede producirse un error en el sistema.

  Nota - Al restablecer los CMOD, empuje simultáneamente ambas manijas hasta el tope para que toquen el chasis. Este movimiento adicional garantiza que el trinquete encaja con los conectores de CMOD correctamente.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |