Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Acerca del uso de la opción x2APIC

Puede habilitar o inhabilitar la arquitectura x2APIC de la utilidad de la configuración de la BIOS. Acceda a la utilidad de configuración de la BIOS, seleccione Advanced (avanzado) > CPU Configuration (configuración de la CPU) > x2APIC > Enabled (habilitado) o Disabled (inhabilitado). A continuación, salga y guarde los cambios. Consulte la siguiente pantalla de ejemplo.

Tenga en cuenta las condiciones siguientes sobre la opción x2APIC:

Oracle Enterprise Linux 5.6: inhabilite x2APIC para la instalación. Después de la instalación, vuelva a establecer para habilitar x2APIC si UEK se va a usar.

Oracle Enterprise Linux 6: habilite x2APIC para la instalación y la operación.

RHEL 5.6: habilite x2APIC para la instalación y la operación.

RHEL 6: habilite x2APIC para la instalación y la operación.

SLES 11 SP1: habilite x2APIC para la instalación y la operación. Y inhabilite x2APIC si se está utilizando XEN.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |