Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo identificar los nombres de interfaz de red físicos y lógicos mientras se instala Oracle Linux o RHEL

Durante la instalación y la configuración del sistema operativo Oracle o Red Hat Enterprise Linux, se llega a un punto en el que se deben escribir los nombres físicos y lógicos (direcciones MAC) de las interfaces de red.

En esta sección se explica cómo ejecutar un shell de usuario durante la configuración de Linux para obtener los nombres de interfaz de red físicos y lógicos que necesite para continuar con la configuración.

1. Si todavía no lo ha hecho, escriba: `linux rescue` en la línea de comandos de inicio y, a continuación, pulse Intro.

   Aparece la pantalla Choose a Language (seleccione un idioma).

2. En la pantalla de selección de idioma, elija el idioma adecuado. Haga clic en OK (aceptar).

   Aparece la pantalla Keyboard Type (tipo de teclado).

3. En la pantalla de tipo de teclado, seleccione una configuración. Haga clic en OK (aceptar).

   Aparece la pantalla Setup Network (configuración de red).

4. En la pantalla de configuración red, haga clic en No.

   Aparece la pantalla Rescue (rescate).

5. En la pantalla de rescate, haga clic en Skip (ignorar).

   Aparece el shell de usuario.

6. En la línea de comandos (`#.`) del shell de usuario, escriba el siguiente comando que permite mostrar todas las interfaces de red y, a continuación, pulse Intro.

       # ifconfig -a

   Aparecen las interfaces de red con nombres de Linux.

   Si dispone de varias interfaces de red y la lista de interfaces se desplaza continuamente por la parte superior de la pantalla, puede ver el resultado de cada interfaz.

7. Para ver el resultado de cada interfaz de red, escriba lo siguiente en la línea de comandos y pulse Intro:

       # ifconfig eth#

   Donde eth# es el número de interfaz. Por ejemplo, si escribe:

       # ifconfig eth0

   aparece el resultado de `eth0`. Por ejemplo:

       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:0C:A1:F2
       inet addr:192.168.2.103  Bcast:192.168.2.255

   - La entrada `eth0` en la primera columna hace referencia a la interfaz de nombre lógico de Oracle Linux, obtenida en el procedimiento anterior. La primera columna en la lista identifica los nombres lógicos asignados por Oracle Linux o RHEL a las interfaces de red.
   - La entrada `HWaddr 00.14.4F.0C:A1:F2` en la segunda columna (primera fila) hace referencia a la dirección MAC física del puerto de red.
8. Registre el nombre de interfaz de red lógica con la dirección MAC de puerto físico para consultarla en el futuro. Es posible que tenga que volver a consultar este registro al configurar las interfaces de red durante la instalación del sistema operativo Oracle Linux o RHEL.
9. Cuando haya terminado, realice una de las siguientes acciones para salir del shell de usuario.
   - Desde Oracle ILOM, seleccione Remote Control (control remoto) ->Remote Power Control (control remoto de energía)->Reset (restablecer).
   - Desde la consola remota de Oracle ILOM, pulse Ctrl Alt Supr en el menú del teclado.
   - Desde otras consolas, pulse Control+Alt+Supr.
10. Reinicie el programa de instalación del SO.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |