Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Configuración de un servidor Linux para que admita una instalación de PXE

En esta sección se describe cómo configurar un servidor PXE en un sistema Linux y cómo utilizarlo para instalar Linux en el servidor Sun Fire X4800 M2.

Puede configurar PXE para que admita una instalación de red de un sistema operativo admitido en su servidor como Oracle Linux (64 bits), RHEL (64 bits) y SLES 11 (64 bits).

PXE es una solución potente y práctica para configurar una serie de servidores de forma que su configuración sea la misma. Le permite configurar un servidor, que puede utilizar después para instalar versiones idénticas del SO en varios sistemas de red.

La configuración de un servidor PXE se compone de los siguientes procedimientos.

Paso | Descripción | Vínculo
--- | --- | ---
1 | Obtenga una descripción general de la configuración de PXE. | Descripción general de PXE
2 | Compruebe si existen los siguientes servidores y servicios o instálelos: | DHCP: consulte Cómo instalar y configurar un servidor DHCP para PXE.. Portmap: consulte Cómo instalar Portmap en su servidor PXE. TFTP: consulte Cómo configurar el servicio TFTP en su servidor PXE. PXELINUX: Consulte Cómo configurar PXELINUX en su servidor PXE. NFS: consulte Cómo configurar el servicio NFS en su servidor PXE.
3 | Inhabilite el cortafuegos. | Inhabilitación del cortafuegos
4 | Cree una imagen de la instalación de PXE. | Cómo crear una imagen de la instalación de PXE para Oracle Linux Cómo crear una imagen de la instalación de PXE para RHEL Cómo crear una imagen de la instalación de PXE para SLES Cómo crear una imagen de la instalación de PXE para Oracle VM
5 | Instalación de Linux desde un servidor PXE. | Cómo instalar Linux desde un servidor PXE

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |