Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para software de Virtual Machine

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo iniciar desde un medio del sistema operativo localmente

1. Conéctese a la consola.

   Para obtener más información, consulte Conexión con la consola del sistema de Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2.

2. Encienda y restaure el servidor.

   Aparecerán mensajes de la BIOS en la consola.

3. Inserte el medio de distribución.

   Aparecerán mensajes adicionales de la BIOS en la consola.

4. Cuando aparezca un mensaje con varias opciones de selección, pulse F8.

       Initializing USB Controllers .. Done.
       Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
       Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
       Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)

   Después de unos segundos, un menú ofrece una selección de dispositivos de inicio, como se muestra en el ejemplo siguiente.

           Please select boot device:
       --------------------------------
       USB CD/DVD
       PXE:IBA GE Slot 1000 v1331
       PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 4101 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8100 v1331
       PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
       PXE:IBA GE Slot C100 v1331
       PXE:IBA GE Slot C101 v1331

       --------------------------------

5. Seleccione CD/DVD en la lista.

   El control pasa al programa de instalación del SO del medio.

6. Siga los pasos que se indican en la guía de instalación del SO de su proveedor.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |