Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo configurar el servicio TFTP en su servidor PXE

1. Determine si el paquete del servidor TFTP ya está instalado en el servidor PXE. Escriba:

       # rpm -qa | grep tftp-server

2. Si TFTP no está en la lista, instálelo desde el medio de distribución de Linux (puede utilizar `grep` para buscar el rpm del `tftp-server` para Oracle Linux o RHEL, y el rpm de `yast2–tftp-server` para SLES).
3. Edite y guarde el archivo `/etc/xinetd.d/tftp`.

   Realice los siguientes cambios:

   - Cambie la entrada `-s /tftpboot` a `-v -s /home/pxeboot`.
   - Cambie el atributo de desactivación a `no`.
4. Reinicie el servidor inetd.

       # service xinetd restart

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |