Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Se han agotado las interrupciones de Solaris MSI (CR6669984 )

El sistema operativo Solaris puede agotar las interrupciones MSI en sistemas de 8 sockets.

Debido a una limitación en el número de interrupciones que se pueden asignar en Solaris 10 9/10, hay un máximo de dos interrupciones MSI-X disponibles por función de dispositivo. Esto puede reducir el rendimiento de algunos dispositivos.

## Solución provisional

- Instale el parche 144489-11 o posterior, tal y como se describe en Cómo instalar el parche 144489-11 o posterior en Oracle Solaris.

  En la mayoría de casos, esto soluciona el problema.

  Nota - Después de instalar el parche, el mensaje de error debe desaparecer. No obstante, la reducción de las interrupciones puede afectar negativamente al rendimiento de algunos dispositivos.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |