Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Asignación de espacio de interrupción de MSI (sólo SO Solaris de Oracle)

El SO Oracle Solaris está diseñado para asignar 32 vectores de interrupción en un nivel de prioridad de seis. Dado que se asignan dos interrupciones a cada dispositivo de red, si el sistema contiene más de 16 dispositivos de red, las interrupciones disponibles en el nivel de prioridad 6 se agotarán y algunos dispositivos no funcionarán.

Nota - El SO Oracle Solaris OS está actualmente limitado a 31 interrupciones en el nivel de prioridad seis, lo que quiere decir que se admitirán sólo 15 dispositivos de red en el nivel seis. Este error se solucionará en las futuras versiones o parches.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |