Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Requisitos de Linux

Su servidor incluye una función llamada x2APIC, que está habilitada de forma predeterminada, pero en ocasiones debe inhabilitarse antes de instalar algunas versiones de Linux. En la tabla siguiente se muestran las versiones para las que debe inhabilitarse.

Sistema operativo | ¿Inhabilitar x2APIC?
--- | ---
Oracle Linux 6.0 | No
Oracle Linux 5.6 | Sí
Oracle Linux 5.6 con Xen | Sí
RHEL 6.0 | No
RHEL 5.6 | Sí
RHEL 5.6 con Xen | Sí
Oracle Virtual Linux 2.2.1 | Sí
SLES11 SP1 | No
SLES11 SP1 con Xen | Sí
Oracle Unbreakable Linux 5.6 | Inhabilitarlo para la instalación y habilitarlo tras ella

## Cómo se inhabilita x2APIC

1. Acceda a la utilidad de la BIOS.

   Para obtener más información, consulte How to Access the BIOS Setup Utility de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual.

2. Seleccione CPU Configuration (configuración de CPU) > x2APIC > Disable (inhabilitar).
3. Guarde los cambios y salga.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |