Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Especificaciones acústicas

Especificación | Valor
--- | ---
LWAd (potencia de sonido):
de o inferior a 25 °C | 8,2 dB
superior a 25 °C | 9,0 dB
LpAm (presión de sonido media):
de o inferior a 25 °C | 67 dB
superior a 25 °C | 75 dB

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |