Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Requisitos de Oracle Solaris

Su servidor necesita Oracle Solaris 10 10/09 con el parche 144489–11 o posterior. No es posible utilizar el servidor con versiones más antiguas de Oracle Solaris o sin el parche.

- Si tiene preinstalado Oracle Solaris en su servidor, este ya incluye el parche.

- Si instala una versión de Oracle Solaris 10 10/09 que no incluya este parche, tendrá que agregarlo.

Si está usando una instalación jumpstart:

- Puede agregar el parche 144489-11 o posterior a su imagen jumpstart.

- El servidor de instalación jumpstart debe tener una versión de 64 bits del sistema operativo Oracle Solaris. No es posible instalar Oracle Solaris desde un servidor jumpstart con una versión de 32 bits de Oracle Solaris.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el parche 144489–11 (o posterior), consulte Cómo instalar el parche 144489-11 o posterior en Oracle Solaris.

## Cómo instalar el parche 144489–11 o posterior en Oracle Solaris

Se necesita el parche 144489–11 o posterior para el correcto funcionamiento.

Si está instalando Oracle Solaris desde un servidor jumpstart, puede agregar el parche 144489–11 a la imagen jumpstart. Si está instalando Oracle Solaris manualmente, siga estos pasos:

1. Defina el valor para x2APIC en la BIOS.

   - Para sistemas de ocho sockets con 1 Tb o menos de memoria, inhabilite x2APIC en la BIOS.

   - Para sistemas de ocho sockets con más de 1 Tb de memoria, compruebe que x2APIC esté habilitado en la BIOS.

   - Para sistemas con cuatro sockets, omita este paso.

   La opción para habilitar o inhabilitar x2APIC en la BIOS no está disponible en sistemas con cuatro sockets.

   1. Acceda a la utilidad de la BIOS.

      Para obtener más información, consulte How to Access the BIOS Setup Utility de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual

   2. Seleccione CPU Configuration (configuración de CPU) > x2APIC > (Enable|Disable) (habilitar|inhabilitar).
   3. Guarde los cambios y salga.
2. Si su sistema dispone de más de 1 Tb de memoria, retire los CMOD 1 y 2 (los dos CMOD centrales).

   Para obtener más detalles, consulte Adding, Removing, and Installing a CMOD (CRU) de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual.

   De esta forma, reducirá la memoria total del sistema a 1 Tb o menos.

   | Precaución - No utilice el servidor con ranuras de CMOD vacías. Si retira los CMOD 1 y 2, tendrá que reemplazarlos por rellenadores de CMOD antes de encender el servidor.

   | Precaución - Antes de retirar dos o más CMOD del chasis, márquelos con sus asignaciones de ranura. Vuelva a colocarlos siempre en sus ranuras asignadas.

3. Instale Oracle Solaris 10 9/10.

   Consulte Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para el sistema operativo Oracle Solaris para más detalles.

4. Instale el parche 144489-11 o posterior de Solaris.
5. Sustituya la memoria.

   Si ha retirado los CMOD, consulte Adding, Removing, and Installing a CMOD (CRU) de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual para más información.

6. Para sistemas de ocho sockets con 1 Tb o menos, habilite x2APIC en la BIOS.

   Esta opción no está disponible para sistemas con cuatro sockets.

   1. Acceda a la utilidad de la BIOS.

      Para obtener más información, consulte How to Access the BIOS Setup Utility de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual.

   2. Seleccione CPU Configuration (configuración de CPU) > x2APIC > Enable (habilitar).
   3. Guarde los cambios y salga.
7. Inicie Solaris.

   Puede continuar con el proceso de inicio después de salir de la BIOS en el paso 6c.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |