Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Actualización del firmware del expansor de NEM requerida

Los problemas con el firmware de NEM pueden tener varios síntomas, entre otros:

- El sistema no se inicia y muestra un error de FMA

  `sunw-msg-id #SPX86–8002–QQID`

- No aparece información o está incompleta en las listas de datos de sensores, especialmente en los sensores de NEM.

Para solucionar estos problemas, debe actualizar el firmware del expansor de NEM. Para más detalles, consulte Firmware Information and Procedures de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |