Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo identificar los nombres de interfaz de red físicos y lógicos mientras se instala SLES

Durante la instalación y la configuración del SO del servidor SUSE Linux Enterprise, se llega a un punto en el que se deben escribir los nombres físicos y lógicos (direcciones MAC) de las interfaces de red.

En esta sección se explica cómo ejecutar un shell de usuario durante la configuración del SO SUSE Linux para obtener los nombres de interfaz de red físicos y lógicos que necesite para continuar con la configuración.

Antes de empezar

Busque y registre las direcciones MAC de todos los puertos físicos desde sus etiquetas.

1. Si todavía no lo ha hecho, seleccione `Rescue System` (rescatar sistema) y pulse Intro.

   El mensaje `Loading Linux Kernel` (cargando núcleo Linux) aparece seguido de la pantalla de bienvenida de SUSE y, a continuación, aparece la pantalla Choose a Keyboard Map (elija una asignación de teclado).

2. En la pantalla de asignación de teclado, elija la configuración adecuada del teclado y haga clic en OK (aceptar).

   El shell de usuario se inicia y aparece la línea de comandos de inicio de sesión del rescate.

3. Escriba aquí `root` para iniciar la sesión y pulse Intro.

   Aparece la línea de comandos de rescate.

4. En la línea de comandos de rescate (#), escriba el comando siguiente y, a continuación, pulse Intro para mostrar todas las interfaces de red (activas e inactivas).

   `#` `ifconfig -a`

   Aparecen las interfaces de red con nombres físicos y nombres de Linux SUSE. Cada interfaz encontrada se indicará de forma similar a este ejemplo:

            eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:0C:A1:53
                 inet addr:192.168.2.103  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.0.0
                 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:23363 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:21798 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:100
                 RX bytes:13479541 (12.8 MiB)  TX bytes:20262643 (19.3 MiB)
                 Interrupt:9

            lo   Link encap:Local Loopback
                 inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                 UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                 RX packets:9814 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:9814 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:0
                 RX bytes:3655065 (3.4 MiB)  TX bytes:3655065 (3.4 MiB)

   - La entrada `eth0` en la primera columna se refiere al nombre lógico de la interfaz Ethernet asignado por el sistema operativo. La entrada `lo` en la primera columna se refiere a la interfaz de bucle de realimentación.

   - La entrada `HWaddr 00.14.4.0C:A1:F:53` en la segunda columna (primera fila) hace referencia a la dirección MAC del puerto de red.

   Si dispone de varias interfaces de red y la lista de interfaces se desplaza continuamente por la parte superior de la pantalla, puede ver el resultado de cada interfaz:

   `#` `ifconfig eth#`

   Donde eth# es el número de interfaz.

5. Registre el nombre de interfaz de red lógica de SUSE con la dirección MAC de puerto físico para consultarla en el futuro.

   Es posible que tenga que volver a consultar este registro al configurar las interfaces de red durante la instalación del SO Linux SUSE.

6. Cuando haya terminado, realice una de las siguientes acciones para salir del shell de rescate.
   - Desde la interfaz web de Oracle ILOM, seleccione Remote Control (control remoto) ->Remot Power Control (control remoto de energía)->Reset (restablecer).
   - Desde otras consolas, escriba `reboot` en la línea de comandos de rescate (#), y, a continuación, pulse Intro.
7. Reinicie el programa de instalación de SLES.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |