Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Determinación de la dirección IP de SP

Es necesario que determine la dirección IP (red) del procesador de servicio (SP) para utilizar Integrated Lights Out Manager (ILOM) del SP para la administración del servidor. Puede determinar la dirección IP de una de estas formas:

- Cómo obtener la dirección IP de SP mediante la utilidad de configuración de la BIOS

- Cómo obtener la dirección IP de SP mediante una conexión de serie y CLI

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |