Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo utilizar la CLI para supervisar el consumo energético y definir umbrales de notificación

Esta tarea describe cómo supervisar el consumo energético y definir dos umbrales para que pueda recibir una notificación cuando el servidor supere un límite de energía.

1. Inicie sesión en el SP del servidor abriendo una conexión SSH en una ventana de terminal:

   `$``ssh root@` SPIPaddress

   `Contraseña:` password

   donde:

   - SPIPaddress es la dirección IP del procesador de servicio del servidor.

   - password es la contraseña de la cuenta. La contraseña predeterminada de la cuenta `root` es `changeme`. Si decide utilizar otra cuenta de usuario, asegúrese de que tenga privilegios de administrador.

   Aparece el indicador de comandos de la CLI de Oracle ILOM (`->`).

2. Escriba el comando siguiente:

   `->``show /SP/powermgmt`

   Un ejemplo de salida puede tener este aspecto:

       -> show /SP/powermgmt

        /SP/powermgmt
           Targets:
               powerconf

           Properties:
               actual_power = 604
               permitted_power = 4576
               allocated_power = 1658
               available_power = 4576
               threshold1 = 0
               threshold2 = 0

           Commands:
               cd
               set
               show

   donde:

   - `actual_power` muestra el consumo actual de energía entrante del sistema (en vatios).

   - `permitted_power` muestra el consumo de energía máximo (en varios) esperado del sistema.

   - `allocated_power` muestra la energía asignada a los componentes del sistema en vatios.

   - `available_power` muestra la capacidad de energía de entrada (en vatios) disponible para los componentes del sistema.

3. También puede ver la energía total consumida por el sistema con el siguiente comando:

   `->``show /SYS/VPS`

   Un ejemplo de salida puede tener este aspecto:

       -> show /SYS/VPS

        /SYS/VPS
           Targets:
               history

           Properties:
               type = Power Unit
               ipmi_name = VPS
               class = Threshold Sensor
               value = 601,500 Watts
               upper_nonrecov_threshold = N/A
               upper_critical_threshold = N/A
               upper_noncritical_threshold = N/A
               lower_noncritical_threshold = N/A
               lower_critical_threshold = N/A
               lower_nonrecov_threshold = N/A
               alarm_status = cleared

           Commands:
               cd
               show

   El valor de `/SYS/VPS` equivale al valor de `/SYS/powermgmt actual_power`.

4. Para definir un umbral de notificación, especifique lo siguiente. Puede definir dos umbrales.

       -> cd /SP/powermgmt
       -> set threshold1|2 = n

   donde `n` representa los vatios; por ejemplo, 4000.

   Por ejemplo:

       -> cd /SP/powermgmt
       -> set threshold1 = 4000

Véase también

- Terminología de administración de energía

- Cómo utilizar la interfaz web para supervisar el consumo energético y definir umbrales de notificación

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |