Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo reemplazar los componentes del servidor

En el procedimiento Cómo retirar componentes para reducir el peso, se describe cómo retirar componentes del servidor. Después de instalar el servidor en el bastidor, debe reemplazar los componentes.

- Realice los pasos del procedimiento Cómo retirar componentes para reducir el peso en el orden inverso.

  | Precaución - Todos los módulos CPU y EM PCIe deben colocarse en su ubicación original. De lo contrario, puede producirse un error en el sistema.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |