Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo configurar el puerto serie

1. Conecte un terminal o un portátil con un software de emulación de terminal en ejecución directamente al puerto de serie mediante el cable multipuerto del servidor.

   Use la siguiente configuración del terminal:

   8,n,1: ocho bits de datos, sin paridad, un bit de parada

   Velocidad de baudios: 9600

   Inhabilite el control de flujo de software (XON/XOFF)

2. Encienda el servidor.

   La salida de la consola aparece en el puerto de serie.

   Si la salida no aparece, es posible que necesite configurar la salida en la BIOS. Utilice el siguiente paso para configurar la salida en la BIOS.

3. Si es necesario, compruebe la configuración de la BIOS.
   1. Durante POST, pulse F2 (F4 en un teclado remoto) durante el proceso de inicio para entrar en la BIOS.
   2. Utilice la tecla de flecha derecha para desplazarse a la ficha Advanced (avanzado).

      Las teclas de flecha izquierda y derecha le permiten acceder a las pestañas del menú BIOS Setup Utility (utilidad de configuración de la BIOS).

   3. Utilice la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar la opción Remote Access Configuration (configuración de acceso remoto) y pulse Intro.

      Aparece la pantalla del submenú de parámetros y del tipo de configuración de acceso remoto.

   4. Confirme que el acceso remoto está establecido en Enabled (habilitado).
   5. Confirme que Redirection after POST (redirección después de POST) esté establecido en Always (siempre).
   6. Para guardar el cambio y salir de la BIOS, pulse F10.
4. Si el SO incluye GRUB, es posible que sea necesario configurarlo también para agregar los parámetros de configuración de la consola de serie. Proceda como sigue:
   1. Cuando el menú GRUB aparezca, pulse "e" para editarlo.
   2. Cambie `/boot/grub/menu.lst` de la siguiente forma (el siguiente ejemplo es para Oracle Linux):

      Cambio de:

          # grub.conf generated by anaconda
          #
          # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
          # NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
          #          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
          #          root (hd0,0)
          #          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
          #          initrd /initrd-version.img
          #boot=/dev/sda
          default=1
          timeout=5
          title Oracle Linux Server (2.6.18-164.el5xen)
                  root (hd0,0)
                  kernel /xen.gz-2.6.18-164.el5
                  module /vmlinuz-2.6.18-164.el5xen ro root=LABEL=/
                  module /initrd-2.6.18-164.el5xen.img
          title Oracle Linux Server-base (2.6.18-164.el5)
                  root (hd0,0)
                  kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/
                  initrd /initrd-2.6.18-164.el5.img

      Cambio a:

          # grub.conf generated by anaconda
          #
          # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
          # NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
          #          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
          #          root (hd0,0)
          #          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
          #          initrd /initrd-version.img
          #boot=/dev/sda
          default=1
          timeout=5
          serial --unit=0 --speed=9600
          terminal --timeout=5 serial console
          title Oracle Linux Server (2.6.18-164.el5xen)
                  root (hd0,0)
                  kernel /xen.gz-2.6.18-164.el5 com1=9600 console=com1
                  module /vmlinuz-2.6.18-164.el5xen ro root=LABEL=/ console=ttyS0,9600
                  module /initrd-2.6.18-164.el5xen.img
          title Oracle Linux Server-base (2.6.18-164.el5)
                  root (hd0,0)
                  kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/ earlylprintk=ttyS0,9600
                     console=ttyS0,9600
                  initrd /initrd-2.6.18-164.el5.img

Pasos siguientes

Elija uno de los tipos de instalación siguientes:

- Instalación de Oracle Linux

- Instalación de Red Hat Enterprise Linux

- Instalación del servidor SUSE Linux Enterprise

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |