2.5. Graphics
Prev | Chapter 2. Sun Ray 3 Client | Next

## 2.5. Graphics

The Sun Ray 3 Client supports the following monitor timings and resolutions for high-resolution graphics:

- 640x480 60 Hz

- 640x480 75 Hz

- 640x480 85 Hz

- 800x600 60 Hz

- 800x600 75 Hz

- 800x600 85 Hz

- 1024x768 60 Hz

- 1024x768 75 Hz

- 1024x768 85 Hz

- 1152x900 66 Hz

- 1152x900 76 Hz

- 1280x800 60 Hz

- 1280x1024 60 Hz

- 1280x1024 66 Hz

- 1280x1024 75 Hz

- 1280x1024 76 Hz

- 1280x1024 85 Hz

- 1400x1050 60 Hz

- 1440x900 60 Hz

- 1600x1200 60 Hz

- 1680x1050 60 Hz

- 1920x1080 60 Hz

- 1920x1200 60 Hz

Note

Although the Sun Ray 3 Client can produce both analog (HD15) and digital video (DVI) output, a DVI cable is always recommended to ensure the best performance and should be used whenever possible.

Prev | Up | Next
2.4. Chassis | Home | 2.6. Network Interfaces