跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 安装 Linux OS (Oracle System Assistant)

通过 Oracle System Assistant 的 "Install OS" 任务，可以对支持的 Linux OS 版本执行协助式 OS 安装。

开始之前

- 准备服务器存储驱动器。有关更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》。

- 执行准备安装 OS中的步骤。

- 在 OS 安装和配置过程中，您可能需要提供逻辑和物理网络名称。有关更多信息，请参见识别逻辑和物理网络接口名称，以配置 Linux OS。

- 对于本地安装，在出现提示时将可用安装介质插入到连接的物理 CD/DVD-ROM 驱动器中。

- 对于远程安装，请将安装介质插入到远程控制台系统的 CD/DVD-ROM 驱动器中。确保已从远程控制台的 "Device" 菜单中选择 "CD-ROM"。

- 如果您使用的是 ISO 映像，请确保可以从远程控制台系统访问该映像。确保已从远程控制台的 "Device" 菜单中选择 "CD-ROM Image"。

1. 确保服务器处于备用电源模式。
2. 引导服务器，并注意视频显示器或远程控制台屏幕上按 F9 键进入 Oracle System Assistant 的提示。
3. 出现提示时，按 F9 键。

   将显示 Oracle System Assistant 主屏幕。

4. 要更新 Oracle System Assistant 应用程序，请单击 "Get Updates" 按钮。

   此操作可确保在您开始安装 OS 之前，应用程序具有最新的固件和驱动程序。

   注 - 要更新 Oracle System Assistant，服务器必须能够访问 Web。

5. 要更新服务器固件，请单击 "Update Firmware" 按钮。

   此操作可确保在您开始安装 OS 之前，服务器具有最新的固件和驱动程序。

6. 要安装 OS，请单击 "Install OS" 按钮。

   此时将显示 "Install OS" 屏幕。

7. 从 "Select Operating System" 下拉式列表中，选择 "OS"。
8. 选择 BIOS 模式。有关更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南》。
9. 在 "Select your install media location" 部分中，指示安装介质的位置。

   这是 OS 分发介质的位置。如果已连接 CD/DVD 驱动器，您可能需要单击 "Refresh" 按钮才能在下拉式列表中看到它。

10. 要选择设备，请单击 "View Installation Options"。

    这是安装 OS 的设备。

    | 注意 - 数据丢失。OS 安装会删除磁盘的内容。所选磁盘上的所有数据都将被删除。

11. 要开始 OS 安装，请单击 "Install OS"。
12. 按照提示操作，直到安装完成。

    服务器将会引导。

接下来的步骤

安装服务器系统工具和更新驱动程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |