跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 更新固件

通过 "Update Firmware" 任务，可以更新系统上的系统固件（BIOS 和 Oracle ILOM SP）和设备固件。

通过将最新平台软件发行版中的固件版本与当前安装的服务器系统和设备固件进行比较，"Update Firmware" 任务可以确定某项更新是否可用。可以预览更改、比较版本号、手动选择要更新的组件或者选择更新所有的固件组件。强烈建议您选择更新所有的固件组件。

有些固件组件要求在固件更新之后立即重新引导服务器。如果需要，服务器可能会在更新过程完成时自动重新引导。

对于 Oracle ILOM 更新，执行更新所花费的实际时间取决于 Oracle ILOM 中的 "Local Host Interconnect" 设置。当 Oracle ILOM 中的 "Local Host Interconnect" 设置配置为受主机管理（true，默认设置），Oracle System Assistant 将使用一种较快的使用内部 USB 以太网连接的方法。但如果 Oracle ILOM 的 "Local Host Interconnect" 设置未配置为受主机管理，则 Oracle System Assistant 使用较慢的方法执行更新。

使用 Oracle System Assistant 更新固件：

开始之前

在更新固件之前，请使用 "Get Updates" 任务从 Oracle 下载最新的平台软件发行版。

1. 单击 "Update Firmware"。

   此时将显示 "Update Firmware" 屏幕。

2. 要查看可使用 Oracle System Assistant 更新的硬件组件，请单击 "Check for Firmware Updates" 按钮。

   系统将执行固件更新检查，并显示 "Firmware Update Check" 进度框。

3. （可选）单击 "Preview Changes" 按钮。

   此时将显示 "Firmware Update Install Changes" 对话框。

4. 查看需要更新的固件组件列表，并将当前版本号和可用版本号进行比较。

   还可以查看 "Component Name"、"Device Name"、"Firmware/BIOS Installed" 和 "Firmware/BIOS Available"。

5. 要继续，请选择以下操作之一：
   - 执行选择性固件更新：选择要安装的固件更新，然后单击 "Install Updates" 按钮。

     注 - 最新的组件无法更新，因此它们是不可选择的。

   - 要安装所有固件更新，请单击 "Install All Updates" 按钮。
6. 如果系统提示您登录 Oracle ILOM 执行更新，您必须使用具有完全管理员特权或 root 特权的帐户登录，例如：

   - Oracle ILOM root 帐户。

   - 指定了管理员角色（包括 `aurco` 角色）的用户帐户。

   - 定制了 `aurco` 角色的用户帐户。

   注 - 仅具有 admin (`a`) 角色的用户帐户的特权不足以从 Oracle System Assistant 执行更新。

   注 - 如果更新过程中未提示您登录到 Oracle ILOM，表示系统使用了另一种更新方法，此方法需要花费较长时间才能完成更新（达 40 分钟）。

7. 在系统更新固件时请等待。

   将显示固件更新进度条。

   | 注意 - 如果需要重新引导服务器，固件更新才能生效，则系统将自动重新引导。

##### 相关信息

- Oracle System Assistant 的组织结构

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |