跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Windows 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 安装 Windows (Oracle System Assistant)

Oracle System Assistant 的 "Install OS" 任务是在 Sun Blade X3-2B 上安装受支持的 OS 的最简便方法。

有关 Oracle System Assistant 的更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南》。

开始之前

- 参考 OS 安装任务表。请参见安装 Windows OS。

- 如果要使用 LSI 逻辑集成 RAID 控制器的设置实用程序为 RAID 1（镜像）配置引导驱动器，请按 Ctrl+H（或者在服务器 POST 期间在命令行中输入 Ctrl+C）。必须在安装 Windows 操作系统之前为引导磁盘配置 RAID。有关更多详细信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》。

- 获取 Windows OS 安装分发介质。

- 对于本地安装，请将提供的 Microsoft Windows 安装介质插入到连接的物理 CD/DVD-ROM 驱动器中。

- 对于远程安装：

  - 将 Microsoft Windows 安装介质插入到系统的 CD/DVD-ROM 驱动器中。确保已从 "Device" 菜单中选择 "CD-ROM"。

  - 如果您使用的是 Windows 映像，请确保可以访问 ISO 映像。确保已从 "Device" 菜单中选择 "CD-ROM Image"。

1. 确保服务器处于备用电源模式。
2. 引导服务器，并注意视频显示器或远程控制台屏幕上有关按 F9 键启动 Oracle System Assistant 的提示。
3. 出现提示时，按 F9 键。

   此时将显示 Oracle System Assistant 的 "System Overview" 主屏幕。

4. 要更新 Oracle System Assistant，请单击 "Get Updates"。

   这可以确保在您开始安装 OS 之前，Oracle System Assistant 具有最新的固件、工具和驱动程序。

   注 - 要更新 Oracle System Assistant，必须能够访问 Web。

5. 单击 "Update Firmware" 按钮。

   这可以确保在您开始安装 OS 之前，服务器具有最新的固件和驱动程序。

6. 单击 "Install OS" 按钮。

   此时将显示 "Install OS" 屏幕。

7. 为确保安装受支持的 OS 版本，请查看 "View supported operating systems" 窗口中的列表。
8. 在 "Select your media location" 部分中，指示 OS 分发介质的位置。

   选项包括 CD/DVD 或虚拟驱动器。

9. 按照提示操作，直到安装完成。

   安装过程中将重新引导服务器（一次或多次）。

另请参见

安装服务器系统工具和更新驱动程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |