跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 单一服务器交互式安装方法

本文档提供了为单一服务器远程或本地安装设置安装环境的说明。部署少量服务器时，建议采用交互式安装。

介质提供方法 | 其他要求 | 安装说明相关链接
--- | --- | ---
本地使用 CD/DVD/USB 驱动器－使用连接到服务器的物理 CD/DVD 驱动器或服务器 USB 驱动器。 | 监视器、USB 键盘和鼠标、USB CD/DVD 驱动器和 ESXi 5.0 分发介质。 | 使用本地或远程交互式安装方式安装 VMware ESXi 5
远程使用 CD/DVD 驱动器或 CD/DVD ISO 映像－在运行 Oracle ILOM 远程控制台应用程序的远程系统上使用重定向的物理 CD/DVD 驱动器。 | 具有浏览器、连接的物理 CD/DVD 驱动器、ESXi 分发介质以及对服务器管理端口的网络访问权限的远程系统。 | 使用本地或远程交互式安装方式安装 VMware ESXi 5
PXE 映像－使用安装在 PXE 服务器上的 OS 映像。 | 安装了 OS 映像的 PXE 服务器。 | PXE 服务器安装不在本文档的讨论范围之内。 有关 PXE 安装的信息，请参阅《vSphere 安装和设置（适用于 xSphere 5.0、ESXi 5.0 和 vCenter Server 5.0）》。

##### 相关信息

- 准备安装 ESXi 5

- 安装 VMware ESXi 5

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |