跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 使用 Pc-Check 和 NMI 进行诊断

Pc-Check 是集成到 Oracle ILOM 中的基于 DOS 的诊断实用程序，可用于检测和测试所有主板组件、端口和插槽。Pc-Check 具有可通过 Oracle ILOM 运行的四种操作模式：

- Enabled－服务器启动时运行一组预定义的诊断。

- Extended－服务器启动时运行综合性的诊断测试套件。

- Manual－服务器启动时只运行指定的诊断。

- Disabled－服务器启动时不运行 Pc-Check 诊断。

还可以使用 Oracle ILOM 将不可屏蔽中断 (non-maskable interrupt, NMI) 发送到主机操作系统。NMI 是高优先级的中断，用于报告其他中断无法忽略的系统错误。请注意，将 NMI 发送到主机操作系统可能会导致主机停止响应并等待来自外部调试器的输入。因此，应仅在 Oracle 服务人员的建议下使用此功能。

有关 Pc-Check 诊断的更多信息，请参阅《Oracle x86 服务器诊断指南（适用于支持 Oracle ILOM 3.1 的服务器）》。有关如何运行 Pc-Check 以及如何从 Oracle ILOM 生成 NMI 的说明，请参阅《Oracle ILOM 3.1 用户指南》中的“Oracle ILOM 管理设备故障排除”。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |