跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle VM Server

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 使用 PXE 服务器安装 Oracle VM Server

1. 确保已正确设置 PXE 网络环境，并且具有可用于 PXE 引导的 Oracle VM 安装介质。
2. 复位服务器。例如：

   - 在 Oracle ILOM Web 界面中，单击 "Host Management" > "Power Control"，然后从 "Action" 列表中选择 "Reset"。

   - 在 Oracle 本地服务器中，按服务器前面板上的电源按钮（大约 1 秒）关闭服务器电源，然后再次按该电源按钮打开服务器电源。

   - 从服务器 SP 上的 Oracle ILOM CLI 中，键入：`reset /System`。将显示 BIOS 屏幕。

     注 - 下一个事件可能会立即发生，因此，请格外注意以下步骤。请仔细注意这些消息，因为它们在屏幕上显示的时间很短。您可能需要拉大屏幕尺寸消除滚动条。

3. 在 BIOS 屏幕中，按 F8 键指定一个临时引导设备。

   此时会显示 "Please select boot device" 菜单，其中列出了可用的引导设备。

4. 在 "Boot Device" 菜单中，选择已配置为与 PXE 网络安装服务器通信的网络端口。

   此时会装入网络引导装载程序，并显示一条引导提示以允许您选择 PXE 服务器来从中安装。几秒钟后，便会开始装入安装内核。

5. 按照提示安装软件。

   Oracle VM Server 即已安装。

   有关附加信息，请参阅 Oracle VM Server 安装文档，网址为：

   http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

6. 更新 Oracle VM 驱动程序。请参见安装所有 Oracle VM 驱动程序。

接下来的步骤

- 安装 Oracle VM Manager（如果需要）。请参见

  http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

- 完成 Oracle VM 安装

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |