跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 X6270 M3） ### 安全指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 访问

访问是指对硬件的物理访问，或对软件的物理或虚拟访问。

- 使用物理和软件控制措施来保护硬件和数据免遭入侵。

- 安装新系统时更改所有默认密码。大多数类型的设备都使用默认密码（如 `changeme`），这些密码广为人知，从而可能允许对硬件或软件进行未经授权的访问。

- 参阅软件随附的文档，以启用可用于软件的任何安全功能。

- 将服务器和相关设备安装在带锁并限制随意出入的房间内。

- 如果设备安装在带有门锁的机架中，除非必须维修机架内的组件，否则请始终锁上机架门。

- 限制对 USB 端口、网络端口和系统控制台的物理访问。服务器和网络交换机都有端口和控制台连接，通过这些连接可直接访问系统。

- 限制通过网络重新启动系统的能力。

- 尤其要限制人员接近热插拔或热交换设备，因为这些设备可以轻易被移除。

- 在带锁的机柜中存储备用的现场可更换单元 (field-replaceable unit, FRU) 和客户可更换单元 (customer-replaceable unit, CRU)。仅限经授权的人员接近带锁机柜。

版权所有 © 2014, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |