跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 设置本地安装

开始之前

- 验证服务器硬件时钟是否设置为 UTC。此设置位于系统 BIOS 中。

- 考虑断开网络存储的连接。此操作可缩短安装程序搜索可用的磁盘驱动器的时间。

  注 - 断开网络存储的连接后，安装过程中将无法再访问已断开连接的磁盘上的任何文件。请勿将包含现有 ESX 或 ESXi 安装的 LUN 断开连接。请勿将包含现有 ESX 安装的服务控制台的 VMFS 数据存储库断开连接。这些操作会影响安装的结果。

1. 查看《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》以及 VMware 文档。

   - 可通过以下网址获取 Sun Blade X3-2B 文档：

     http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SunBladeX3-2B

   - 可通过以下网址获取 VMware ESXi 5 软件文档：

     http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp

2. 从 VMware Web 站点下载 VMware ESXi 5 映像 (`.iso`) 文件的副本：

   http://www.vmware.com/download/

3. 将 `.iso` 文件的副本刻录到 DVD 或 USB 驱动器。
4. 将以下设备连接到服务器模块 dongle 电缆：

   - DVD-ROM 驱动器（如果需要）

   - USB 键盘和鼠标

   - 监视器

   有关如何通过电缆连接服务器的详细信息，请参见《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中的"对服务器模块布线"。

接下来的步骤

- 创建虚拟磁盘并设置引导磁盘

- 安装 VMware ESXi 5

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |