跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 在安装操作系统之后创建 RAID 卷

RAID 配置通常是在安装操作系统之前完成的，并且通常是针对引导磁盘进行的。不过，在安装操作系统后，可以在其他非引导磁盘上创建 RAID 卷。

要在安装 OS 后创建 RAID 卷，并管理服务器 RAID 资源，请选择以下工具之一：

- Oracle System Assistant－可以使用 Oracle System Assistant 创建 RAID 0 或 1 级别卷并为 OS 安装准备驱动器。请参见从 Oracle ILOM Web 界面访问 Oracle System Assistant。

- Oracle Hardware Management Pack 2.2－可以使用该软件的 Oracle Server CLI Tools 组件中包含的 `raidconfig` 命令在服务器上创建和管理 RAID 卷。有关访问 Oracle Hardware Management Pack 的更多信息，请参见从 Oracle System Assistant 访问 Oracle Hardware Management Pack。

- （仅限 SGX-SAS6-REM-Z）LSI SAS2 2008 RAID 管理实用程序－可以使用包含在 LSI SAS2 集成配置实用程序中的 `sas2ircu` 命令来配置和管理服务器上的 RAID 卷。

  可以从以下位置的 "Utilities" 部分下载适用于您操作系统的 SAS2IRCU 软件：http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/sg_x_sas6-rem-z.aspx。

- （仅限 SGX-SAS6-R-REM-Z）LSI MegaCLI 或 MegaRAID Storage Manager－可以使用 LSI MegaCLI 命令行工具或 MegaRAID Storage Manager Web 浏览器为 SGX-SAS6-R-REM-Z 配置和管理 RAID 卷。

  可以从以下位置的 "Utilities" 部分下载适用于您操作系统的 LSI MegaCLI 和 MegaRAID Storage Manager 软件：http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/sg_x_sas6-r-rem-z.aspx

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |