跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### Solaris 修补程序列表

CR | 摘要 | S10 修补程序 | S11 SRU
--- | --- | --- | ---
6986256 | 适用于 Intel E5-2600 处理器的 FMA | 147706-02 | SRU2
6893274 | 线程迁移期间 turnstile_block() 中出现无主互斥锁紧急情况 | 147441-11 | SRU1
7001739 | AVX 问题 | 不适用
7034757 | E5-2600 的电源管理问题 | SRU4
7058497 | E5-2600 PCIe 根端口勘误表修复 | 148172-01 | 不适用
6956660 | 适用于 Intel E5-2600 处理器的性能计数器 | 147156-01 | 不适用
7103754 | 最后期限 TSC 中断问题 | 不适用 | SRU2
7099332 | 网络测试在 igb 端口失败 | 145930-08 | SRU4
7041871 | 为 cpu 错误生成 defect.sunos.eft.unexpectedtelemetry | 148173-02 | 不适用
7093589 | Erie EM 的配置在启用 ARI 时失败 | 148603-01 | SRU4
6938643 | Erie EM 热插拔无法分离驱动程序 | 148099-01 | 不适用
6843559 | x64 刀片平台的 sxge 驱动程序 | 12918641 (MOS) | 不适用

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |