跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 当前的 Oracle Solaris 10 和 Solaris 11 OS 问题

本节包含以下主题，这些主题介绍了 Sun Blade X3-2B 的 Oracle Solaris 10 和 Solaris 11 OS 问题。下表列出了本节中介绍的问题。

问题链接 | 解决方法
--- | ---
请参见Oracle ILOM 3.1 可能不支持清除由 Oracle Solaris 10 8/11 和 Solaris 11 11/11 操作系统诊断出的故障 (7170842)。 | 是
无法在 Oracle Solaris 10 8/11 OS 上挂载 Oracle System Assistant USB 设备 | 是
在重新引导 Solaris 11 期间，SXGE 驱动程序会导致系统出现紧急情况 (7121246, 7162938) | 是
Solaris 10 8/11 中显示的电源状态存在冲突 (7162900) | 否
在 S10 8/11 和 S11 中，热插拔 QDR IB-HCA PCI-E Gen2 Mellanox ConnectX-2 Base EM 可能会失败 (7074000, 7098279) | 是
在系统引导期间出现警告 (6913723) | 是
在 Solaris 11 OS 中，热移除 Network Express 模块会失败 (7083321) | 是

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |