跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### ESD 和安全预防措施

电子设备易于受到静电损害。安装或维修服务器时，使用接地的防静电腕带、脚带或等效安全设备来防止 ESD。

| 注意 - 可能会造成系统损坏－请采取以下 ESD 预防措施来避免电子组件发生静电损坏，静电损坏可能会导致系统永久瘫痪或需要技术人员进行维修。

ESD 预防措施：

- 将组件置于防静电的表面，如防静电的放电垫、防静电袋或一次性防静电垫。

- 对系统组件进行操作时，请佩戴防静电接地带，并将该接地带连接到机箱上的金属表面。

安装服务器模块之前，请阅读《Sun Blade X3-2B Safety and Compliance Guide》中的安全信息。

注 - 此服务器完全符合减少有害物质 (Reduction of Hazardous Substance, RoHS) 规定。

##### 相关信息

- 附加组件

- 安装服务器模块

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |