跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 配置 TPM 支持

如果要使用 Windows 2008 的 TPM 功能集，必须对服务器进行配置以支持此功能。

注 - 使用 TPM 可以管理服务器中的 TPM 安全硬件。有关实现此功能的其他信息，请参阅 Microsoft 提供的“Windows 受信任的平台模块管理”文档。

1. 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

   请参见访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

2. 从 BIOS "Main" 菜单屏幕中，选择 "Advanced"。
3. 从 "Advanced Settings" 屏幕中，选择 "Trusted Computing"。

   此时将显示 "TPM Configuration" 屏幕。

4. 如果 "TPM State" 列为 "`Disabled`"，则选择 "TPM Support" 并按 Enter 键。

   此时将显示 "TPM Support" 对话框。

5. 将 "TPM Support" 设置为 "Enable"，然后按 Enter 键。

   此时将显示更新后的 "TPM Configuration" 屏幕。

6. 确认 TPM 支持已配置。请执行以下操作：
   1. 关闭服务器电源然后再打开。
   2. 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。
   3. 选择 "Advanced" `>` "Trusted Computing"。

      在 "TPM Configuration" 屏幕上，确认 "TPM Support" 设置已设为 `Enable`。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- 退出 BIOS 设置实用程序

- Microsoft 的 Windows 可信平台模块管理文档

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |