跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 在安装操作系统之前创建 RAID 卷

使用连接到受支持的 HBA 的存储驱动器来安装操作系统 (operating system, OS) 时，请遵循以下准则。

- 对于 SGX-SAS6-REM-Z－无需创建 RAID 卷即可在驱动器上安装 OS。不过，如果要从 OS 安装磁盘安装 OS，您将需要在安装 OS 之前创建 RAID 卷。

- 对于 SGX-SAS6-R-REM-Z－在驱动器上安装 OS 之前必须创建 RAID 卷。还必须使驱动器可引导。

有关创建 RAID 卷和在安装 OS 之前使驱动器可引导的信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中的"准备存储驱动器以安装操作系统"。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |