跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 选择 UEFI 或 Legacy BIOS 引导模式

开始之前

请参见配置 UEFI BIOS 引导模式。

1. 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

   请参见访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

2. 从 BIOS "Main" 菜单屏幕中，选择 "Boot"。
3. 从 "Boot" 屏幕中，选择 "UEFI/BIOS Boot Mode"，然后按 Enter 键。

   此时将显示 "UEFI/BIOS Boot Mode" 对话框屏幕。

   注 - 切换引导模式后将无法配置引导设备优先级。需要重新引导系统以使用支持所选引导模式的设备正确填充引导设备列表。

4. 使用向上和向下方向键选择相应的 Legacy 或 UEFI 引导模式，然后按 Enter 键。
5. 按 F10 键保存更改并退出屏幕。

##### 相关信息

- 配置 UEFI BIOS 引导模式

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |