跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle Solaris 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 设置 BIOS 模式

BIOS 固件既支持 Legacy BIOS 也支持统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI)；默认设置为 Legacy。某些操作系统既支持 Legacy BIOS 也支持 UEFI BIOS，而某些操作系统仅支持 Legacy BIOS。在安装 OS 之前，可通过以下选项设置 BIOS 模式：

- 如果 OS 仅支持 Legacy BIOS，在执行 OS 安装之前，必须确保已将 BIOS 设置为 Legacy 模式。

- 如果 OS 既支持 Legacy BIOS 也支持 UEFI BIOS，您可以选择在执行 OS 安装之前将 BIOS 设置为 Legacy 模式或 UEFI 模式。

注 - 自 Sun Blade X6270 M2 服务器的初始发行版起，Oracle Solaris OS 便不支持 UEFI BIOS。《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》中提供了有关服务器硬件和软件的最新信息。

1. 打开服务器电源。

   控制台上将出现 POST 消息。

2. 注意相应的消息，当出现提示时，按 F2 键访问 BIOS 设置实用程序。

   此时将显示 BIOS 设置实用程序主屏幕。

3. 在 BIOS 设置实用程序中，使用向左或向右方向键导航至 "Boot" 屏幕。

   此时将显示 "Boot" 菜单屏幕。

4. 使用向下方向键选择 "UEFI/BIOS Boot Mode" 字段。
5. 按 Enter 键并使用向上或向下方向键选择 "Legacy BIOS" 选项。
6. 要保存更改并退出 BIOS 设置实用程序，请按 F10 键。

接下来的步骤

安装 Oracle Solaris OS

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |