跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 检验 BIOS 出厂默认设置

在 BIOS 设置实用程序中，您可以设置最佳默认值，并且可以根据需要查看和编辑设置。您在 BIOS 设置实用程序中所做的任何更改（使用 F2 键）将一直保存，直到您下次更改设置为止。

开始之前

确保符合以下要求：

- 硬盘驱动器或固态驱动器已正确安装在服务器中。

- 在控制台和服务器之间已建立连接。

1. 复位服务器或打开服务器电源。

   从以下方法中选择一种：

   - 在本地服务器中－按服务器前面板上的电源按钮关闭服务器电源。然后再次按电源按钮，打开服务器电源。
   - 通过 Oracle ILOM Web 界面－单击 "Host Management" > "Power Control"，然后从 "Select Action" 列表框中选择 "Reset"。
   - 在服务器 SP 上通过 Oracle ILOM CLI－键入 `reset /System`

   服务器将复位。

2. 系统提示时，按 F2 键访问 BIOS 设置实用程序。
3. 确保设置了出厂默认设置：
   1. 按 F9 键自动装入最佳出厂默认设置。

      此时将显示一条消息，提示您选择 "OK" 继续此操作或选择 "Cancel" 取消此操作。

   2. 在此消息中突出显示 "OK"，然后按 Enter 键。

      此时将显示 BIOS 设置实用程序屏幕，其中光标突出显示了屏幕上的第一个值。

4. 按 F10 键保存更改并退出 BIOS 设置实用程序。
   - 或者，导航到 "Save & Exit" 菜单并选择 "Save Changes and Reset" 来保存更改并退出 BIOS 设置实用程序。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- BIOS 键映射

- 退出 BIOS 设置实用程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |