跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### SG-SAS6–REM-Z 主机总线适配器

如果您的服务器上安装了 Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA (SG-SAS6–REM-Z) 主机总线适配器 (host bus adapter, HBA)，本节所包含的信息将帮助您为 OS 安装准备存储驱动器。

注 - 对于连接到 SG-SAS6–REM-Z HBA 的驱动器，您可以在单个磁盘上安装操作系统，而无需创建 RAID 卷。磁盘将作为可引导磁盘显示在系统 BIOS 中。但是，如果您要在安装操作系统之前为磁盘创建 RAID 卷，请按照本节中的说明执行操作。

以下主题介绍了可用于创建 RAID 卷的选项：

- Oracle System Assistant

- LSI SAS 2 BIOS 配置实用程序

##### Oracle System Assistant

Oracle System Assistant 是创建 RAID 0 卷的最简单方法。下表显示了 Oracle System Assistant 用于 HBA 的名称以及 Oracle System Assistant 中对 HBA 的支持。

Oracle System Assistant 名称 | Oracle System Assistant 中的支持
--- | ---
SGXSAS6INTZ | 支持具有两个或更多硬盘驱动器的 RAID 0 无法显示或设置可引导驱动器 无法显示磁盘的状态（好、坏、热备用）

有关使用 Oracle System Assistant 准备存储驱动器的说明，请参见准备存储驱动器 (Oracle System Assistant)。

##### LSI SAS 2 BIOS 配置实用程序

LSI SAS2 BIOS 配置实用程序位于 HBA 固件中。

如果存在以下原因，则可以先使用 LSI SAS2 BIOS 配置实用程序创建 RAID 卷，然后再安装 OS：

- 您希望在磁盘上安装 OS 之前创建 RAID 卷。

- 服务器未安装 Oracle System Assistant，或者您不希望使用 Oracle System Assistant。

- 您希望使用要安装 OS 的驱动器创建 RAID 卷级别 1 或 10（对于 SG-SAS6–REM-Z，Oracle System Assistant 仅支持 RAID 0）。

以下 LSI 文档包含使用 LSI SAS2 BIOS 配置实用程序创建卷的说明：《SAS Integrated RAID Solutions User's Guide》。本文档位于：

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/sg_x_sas6-rem-z.aspx

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |