跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle Solaris 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 识别逻辑和物理网络接口名称

当配置联网服务器中的操作系统时，可能需要提供每个网络接口的逻辑名称（由 OS 分配）和物理名称（MAC 地址）。本主题介绍如何获取这些信息。

执行此过程可显示有关 MAC 地址和网络接口的信息，其中包括其逻辑和物理名称（MAC 地址）。

1. 在 "Install Type"（安装类型）菜单中，选择选项 6 "Single User Shell"（单一用户 Shell），然后按 Enter 键。

   注 - 或者，可通过 shell 命令运行这些命令。

   如果显示一条有关挂载 OS 实例的消息，请选择 q。您不应挂载任何 OS 实例。

   将显示 `"Starting Shell"` 消息。请参见下图。

2. 在命令提示符 (`#`) 下，键入以下命令激活 (plumb) 所有网络接口。

       # ifconfig -a plumb

   注 - 激活 (plumb) 过程可能会花费一些时间。

3. 在命令提示符下，键入以下命令。

       # ifconfig -a

   将输出 Solaris 命名的接口和 MAC 地址。例如：

   在以上输出样例中：

   - 第一列中的 `el000g#` 条目指的是 Solaris 逻辑命名的接口。输出的第一列可以识别由 Solaris 分配给网络接口的逻辑名称。

   - 第二列（第三行）中的 `ether #:#:#:#:#:#` 条目指的是网络端口的物理 MAC 地址名。

     例如：

     Solaris 命名的网络接口 `e1000g0` 的物理 MAC 地址是 `0:14:4f:c:a1:ee`。

4. 将这些信息保存到一个文件中，或将其记录下来。
5. 完成后，要启动系统配置脚本，请在命令行中键入 `sys-unconfig(1M)`。

   该命令会将系统配置恢复为出厂默认配置。

   | 注意 - `sys-unconfig(1M)` 命令可停止系统并恢复出厂设置。请勿运行此命令，除非您已准备好重新配置您的系统。

   例如：

       # sys-unconfig
       WARNING
       This program will unconfigure your system.  It will cause it
       to revert to a "blank" system - it will not have a name or know
       about other systems or networks.
       This program will also halt the system.
       Do you want to continue (y/n) ?

   系统会重新引导，并启动配置脚本。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |