跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 设置远程安装

远程 OS 安装是使用 Oracle ILOM 远程控制台应用程序和重定向的 CD/DVD 驱动器或 CD ISO 映像执行的。远程安装的最简便方法是使用 Oracle System Assistant 的协助 "Install OS" 任务。使用此过程可设置远程 Oracle System Assistant 协助安装或远程手动（无协助）安装。

注 - 当使用 "CD-ROM" 或 "CD-ROM Image" 选项安装 OS 时，由于通过网络访问 CD-ROM 内容，因此会显著增加执行安装所需的时间。安装时间的长短取决于网络连接速度和通信流量。由于瞬态网络错误，此安装方法还存在容易出现问题的风险。

开始之前

必须满足以下要求：

- 您应该已按《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南》中所述执行了服务器安装。

- 远程控制台系统必须在 Solaris、Linux 或 Windows 上运行。

- 必须将远程控制台系统连接至可访问 Sun 服务器以太网管理端口的网络。

- 必须安装 Java Runtime Environment (JRE) 1.5。

- 如果远程控制台系统运行的是 Solaris，则必须禁用卷管理功能，远程控制台才能访问 CD/DVD-ROM 驱动器。

- 如果远程控制台系统运行的是 Windows，请禁用 Internet Explorer 增强安全性。

- 已根据服务器的 Oracle ILOM 文档中的说明对服务器服务处理器 (service processor, SP) 进行了设置。

- 需要 SP IP 地址以访问 Oracle ILOM。

- 要确保服务器具有最新更新，服务器必须能够访问 Web。

注 - 此过程中显示的某些屏幕抓图可能与您所看到的屏幕有所不同。

1. 要访问 Oracle ILOM，请在远程控制台系统上的浏览器中键入服务处理器的 IP 地址。

   此时将显示 "Security Alert" 对话框。

2. 单击 "I Understand the Risks" 链接。
3. 单击 "Add Exception"。

   此时将显示 Oracle ILOM 登录屏幕。

4. 键入用户名和密码，然后单击 "Log In"。

   默认用户名为 `root`，默认密码为 `changeme`。

   此时将显示 Oracle ILOM "System Summary" 屏幕。

5. 单击 "Remote Console Launch" 按钮。

   此时将显示 `jnlpgenerator.jnlp` 文件对应的对话框。

6. 单击 "Open"。

   此时将显示远程控制台屏幕。

7. 根据您选择的提供方法，从 "Devices" 菜单中选择一个 CD 项。

   - CD-ROM Remote。选择 "CD-ROM" 将服务器重定向到与远程控制台系统相连的 CD/DVD-ROM 驱动器中的操作系统软件 CD/DVD 内容。

   - CD-ROM Image。选择 "CD-ROM Image" 将服务器重定向到位于远程控制台系统上的操作系统软件 `.iso` 映像文件。

接下来的步骤

- 下载安装介质工具包

- 设置 BIOS

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |