跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 访问 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器上的固件和软件

Oracle System Assistant USB 闪存驱动器包含服务器的固件和软件。USB 闪存驱动器可通过操作系统或虚拟机软件文件系统进行访问。每当使用 Oracle System Assistant 中的 "Get Updates" 任务更新软件发行版时，就会下载更新的固件和软件。

此过程介绍了如何访问和查看驻留在 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器上的固件和软件。

1. 请确保服务器已通电且操作系统正在运行。
2. 挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器。

   有关操作系统特定的挂载说明，请参见：

   - Oracle VM：在 Oracle VM 3.0 上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器
   - Linux 操作系统：在 Linux 操作系统上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器
   - Oracle Solaris 10：在 Oracle Solaris 10 操作系统上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器
3. 使用文件系统浏览器导航到内部 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器。

   USB 闪存驱动器的标签为：ORACLE SSM（在 Oracle VM 操作系统中）和 ORACLE_SSM（在 Oracle Solaris 10 操作系统和 Linux 操作系统中）。

   注 - 如果 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器已挂载但仍不可见，则 Oracle System Assistant 可能被禁用。要启用 Oracle System Assistant，请在 BIOS 设置实用程序中访问 "Boot" > "OSA Configuration" 屏幕，并将设置更改为 "Enabled"。有关启用 Oracle System Assistant 的说明，请参见从 BIOS 启用 Oracle System Assistant。

4. 要查看 Oracle_SSM 驱动器的内容，请双击该驱动器。

   此时将显示 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器目录，并列出该驱动器的内容。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |