跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 装入 BIOS 最佳默认设置

| 注意 - 此过程将 BIOS 设置重置为默认值，并覆写先前定制的任何设置。要保留定制的设置，请查看每个菜单并在装入默认值前记下定制的值。

BIOS 设置实用程序包含一个用于装入服务器最佳 BIOS 设置的选项。请在新安装的服务器上执行此过程以确保将 BIOS 设置设为最佳默认值。

开始之前

- 服务器正确安装了存储驱动器。

- 在控制台和服务器之间已建立连接。有关详细信息，请参见设置安装方法。

1. 打开服务器电源。

   控制台上将出现 POST 消息。

2. 注意相应的消息，当出现提示时，按 F2 键访问 BIOS 设置实用程序。

   此时将显示 BIOS 设置实用程序主屏幕。

3. 要确保设置出厂默认值，请按 F9 键。
4. 要保存更改并退出 BIOS 设置实用程序，请按 F10 键。

接下来的步骤

设置 BIOS 模式

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |