跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 对服务器模块布线

您选择的布线选项取决于您想要设置服务器模块的方式以及在机箱中安装的其他模块。

注 - 本节中的过程不包含 PCIe ExpressModule (PCIe EM) 或 Network Express 模块 (network express module, NEM) 的布线，这些模块安装在机箱中并通过机箱中间背板连接到服务器模块。有关对这些模块布线的说明，请参阅机箱、PCIe EM 或 NEM 文档。

下表介绍了如何确定要遵循的布线过程。

如果您要... | 链接
--- | ---
使用 Oracle System Assistant 本地设置服务器。 | 将 3 电缆 Dongle 连接到服务器模块 将 VGA 显示器连接到 Dongle 视频连接器 将键盘和鼠标连接到 Dongle 或服务器模块
通过串行（本地）连接使用 Oracle ILOM 设置或管理服务器。 | 将 3 电缆 Dongle 连接到服务器模块 将串行设备连接到 Dongle
通过网络（远程）连接使用 Oracle ILOM 设置或管理服务器。 | 通过电缆连接 CMM NET MGT 端口

如果不确定您要如何连接到 Oracle ILOM，请参见连接到 Oracle ILOM。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |