跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 BIOS 设置实用程序中的菜单间导航

要在各菜单或菜单上列出的各选项之间导航，请使用方向键。菜单中可以配置的选项或字段以彩色显示。

有关如何在 BIOS 设置实用程序中导航和更改设置的详细说明，请参阅菜单右下侧提供的联机导航信息。在菜单的右上侧提供了有关菜单选项的信息。

1. 访问 BIOS 设置实用程序屏幕。

   请参见访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

2. 要选择各个主菜单选项，请使用向左和向右方向键。

   在您选择每个菜单选项时，将显示该菜单选项对应的顶层屏幕。

3. 要选择顶层屏幕上的选项，请使用向上和向下方向键在显示的选项之间导航。

   - 在按向上和向下方向键时，只有可以修改的选项才会突出显示。

   - 如果某个字段可以修改，在选择该选项时，有关修改该选项的说明将显示在屏幕的右列。

   - 如果某个字段是指向某个子屏幕的链接，有关该子菜单内容的说明将显示在右列。

4. 修改设置字段，方法是按 + 或 - 键（加号或减号键），或者按 Enter 键并从对话框菜单中选择所需的选项。
5. 要从某个子菜单返回到上一菜单屏幕，请按 Esc 键。

   从顶层菜单按 Esc 键等效于从 "Save & Exit" 菜单中选择 "Discard Changes and Exit" 选项。

6. 根据需要修改参数。
7. 要保存或放弃更改并退出 BIOS 设置实用程序，请按 F10 键。
   - 要保存更改并退出 BIOS 设置实用程序，可以选择 "Save & Exit" 菜单，然后选择 "Save Changes and Reset"。

   注 - 修改任何 BIOS 设置并从 "Save & Exit" 菜单中选择 "Save Changes and Reset" 之后，后续的重新引导可能会比未修改任何设置时的典型重新引导占用的时间长。增加的延迟时间是为了确保对 BIOS 设置所做的更改与 Oracle ILOM 同步。

   注 - 如果 BIOS 设置实用程序设置数据无效，则 BIOS 设置将返回其默认最佳值。

##### 相关信息

- 使用 BIOS 设置实用程序设置服务器

- BIOS 设置实用程序屏幕参考

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |