跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 Oracle VM 3.0 上挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器

1. 以 root 用户身份连接到 Oracle VM 3.0 服务器。
2. 要确定 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器的设备映射，请键入 `lsscsi` 命令。

   下面的示例说明了此命令如何显示服务器上的存储设备。

       # lsscsi
       [0:0:0:0]  disk    SEAGATE ST360057SSUN600G 0805 /dev/sda
       [0:0:1:0]  disk    SEAGATE ST32000SSSUN2.0T 0313 /dev/sdb
       [0:0:2:0]  disk    SEAGATE ST32000SSSUN2.0T 0313 /dev/sdc
       [0:0:3:0]  disk    ATA INTEL SSDSA2BZ30     0362 /dev/sdd
       [0:0:4:0]  enclosu ORACLE BLADE14           0903 -
       [7:0:0:0]  disk    SUN StorEdge 3511        421F /dev/sde
       [7:0:0:1]  disk    SUN StorEdge 3511        421F /dev/sdf
       [7:0:0:2]  disk    SUN StorEdge 3511        421F /dev/sdg
       [7:0:0:3]  disk    SUN StorEdge 3511        421F /dev/sdh
       [9:0:0:0]  disk    SUN CSM200_R             0660 /dev/sdi
       [9:0:0:1]  disk    SUN CSM200_R             0660 /dev/sdj
       [9:0:0:2]  disk    SUN CSM200_R             0660 /dev/sdk
       [9:0:0:3]  disk    SUN CSM200_R             0660 /dev/sdl
       [9:0:0:4]  disk    SUN CSM200_R             0660 /dev/sdm
       [9:0:0:5]  disk    SUN CSM200_R             0660 /dev/sdn
       [11:0:0:0] disk     ORACLE SSM              PMAP /dev/sdo

   Oracle System Assistant USB 闪存驱动器是标签为 ORACLE SSM 的磁盘，在此示例中映射到 `/dev/sdo`。

3. 要确定 Oracle System Assistant USB 设备上分区的名称，请键入 `fdisk -l /dev/sdo` 命令。

   下面的示例说明了此命令生成的输出。

       # fdisk -l /dev/sdo
       Disk /dev/sdo: 3880 MB, 3880452096 bytes
       4 heads, 32 sectors/track, 59211 cylinders
       Units = cylinders of 128 * 512 = 65536 bytes

       Device Boot Start End   Blocks  Id System
       /dev/sdo1 * 17    57344 3668992 ef EFI (FAT-12/16/32)

4. （可选）创建要在挂载 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器时使用的挂载点。

   例如：

       # mkdir /mnt/OSA

5. 要挂载 Oracle System Assistant USB 设备，请使用在步骤 3 中确定的分区名称以及现有的挂载点或在步骤 4 中创建的挂载点。

   以下是挂载命令的示例：

       # mount -t vfat -o codepage=850 /dev/sdo1 /mnt/OSA
       # ls /mnt/OSA
       boot          Firmware    LiveOS       OracleVM    syslinux.cfg
       Documentation ldlinux.sys manifest.xml readme.html Versions.txt
       EFI           Linux       Oracle       Solaris     Windows
       #

   Oracle System Assistant USB 闪存驱动器现在已挂载在指定的 `mount` 位置。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |