跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 修改设备配置

仅当选择了 UEFI 引导模式时，才会显示 "UEFI Driver Control" 菜单。

1. 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

   请参见访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

2. 在 BIOS 设置实用程序菜单中，使用方向键导航到 "UEFI Driver Control" 菜单。

   注 - 确保未启用 "Legacy" 模式。

   此时将显示所有可控制设备的列表。

3. 选择一个设备。

   例如：`Intel(R) I350 Gigabit Network Connection -`

4. 选择以下选项之一：
   - View controller and device properties
   - Change controller and device properties
   - Save changes
5. 要保存更改并退出 BIOS 设置实用程序，请按 F10 键。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- BIOS `UEFI Driver Control` 菜单选项

- 退出 BIOS 设置实用程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |